**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ**

***(Σφραγίδα επιχείρησης)***

| **Α/Α** |  **Προδιαγραφή** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αριθμός σαρωτών παραγωγής υψηλής απόδοσης (heavy duty scanners) | 10 |  |
| 2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |
| 3 | Να αναφερθεί το μοντέλο και η σειρά  | ΝΑΙ |  |
| 4 | Τύπος - Περιγραφή | Έγχρωμος σαρωτήςδιπλής όψης μεαυτόματο τροφοδότηχαρτιού |  |
| 5 | Τεχνολογία Σάρωσης | Διπλή συσκευήσυζευγμένωνφορτίων (CCD) |  |
| 6 | Μέγεθος εγγράφου προς σάρωση | ≥ Α4 |  |
| 7 | Αυτόματος τροφοδότης χαρτιού | ΝΑΙ |  |
| 8 | Μέγεθος αυτόματου τροφοδότη χαρτιού (ADF) | ≥ 50 φύλλα με βάρος Α4 (80g/m2) |  |
| 9 | Σάρωση μονής όψης και διπλής όψης (Duplex) | ΝΑΙ |  |
| 10 | Ανάλυση (οπτική) | ≥ 600 dpi |  |
| 11 | Aνάλυση εξόδου | 50-600dpi (τουλάχιστον) |  |
| 12 | Ταχύτητα σάρωσης | Ασπρόμαυρο/ Κλίμακα του Γκρί/ Έγχρωμο≥ 30ppm/60ipm στα 200dpi |  |
| 13 | Φωτισμός  | Διπλές λάμπες φθορισμού |  |
| 14 | Βάθος bit  | Ασπρόμαυρο: 1 bit.Κλίμακα του γκρί: 8bit.Έγχρωμη απόδοση εικόνας: 24 bit |  |
| 15 | Δυνατότητα μαζικής σάρωσης εντύπων και ψηφιοποίησή τους στις πλέον συνηθισμένες μορφές (formats) εικόνας (τουλάχιστον tiff, jpeg) και στη μορφή PDF. Να αναφερθεί τυχόν υποστήριξη περισσοτέρων μορφών εικόνων | ΝΑΙ |  |
| 16 | Προτεινόμενος κύκλος εργασιών ανά μονάδα | ≥ 1000 σελίδες την ημέρα |  |
| 17 | Συνδεσιμότητα | USB -Συμβατότητα με τις προδιαγραφές USB ≥ 2.0 |  |
| 18 | Συμβατά λειτουργικά συστήματα (32-bit και 64-bit) | Windows® 8/8.1/7/Vista®,Server® 2008/2012 |  |
| 19 | Υποστηριζόμενη διεπαφή (interface)  | TWAIN και ISIS |  |
| 20 | Κατανάλωση Ισχύος Σαρωτή | Αναμονή:<7W,Σε λειτουργία:<50W |  |
| 21 | Προστασία περιβάλλοντος  | ENERGY STAR® and RoHS |  |
| 22 | Η συσκευή πρέπει να διαθέτει κατάλληλο σύστημα διάγνωσης κακής τροφοδοσίας, (στράβωμα, διπλή τροφοδοσία) σταματώντας την σάρωση μέχρι να διορθωθεί το πρόβλημα | ΝΑΙ |  |
| 23 | Προσφορά συνοδευτικού λογισμικού σάρωσης | ΝΑΙ |  |
| 24 | Να δοθούν οι διαστάσεις και το βάρος του σαρωτή | ΝΑΙ |  |
| 25 | Παροχή των manuals σε έντυπη μορφή ή/και σε CD/DVD. | ΝΑΙ |  |
| 26 | Παροχή τουλάχιστον ενός (1) CD/DVD για κάθε προσφερόμενο λογισμικό, από το οποίο να υπάρχει δυνατότητα πλήρους εγκατάστασης | ΝΑΙ |  |
| 27 | Δυνατότητα σάρωσης σε δέσμες (batches). | ΝΑΙ |  |
| 28 | Δυνατότητα αυτόματης περιστροφής της εικόνας στο σωστό προσανατολισμό, ακόμα κι αν η εικόνα έχει σαρωθεί «ανάποδα» (π.χ. από κάτω προς τα πάνω ή σε γωνία 90ο) | ΝΑΙ |  |
| 29 | Δυνατότητα αναγνώρισης γραμμωτού κώδικα. | ΝΑΙ |  |
| 30 | Δυνατότητα αναγνώρισης γραμμωτών κωδικών (barcodes), σε οποιαδήποτε γωνία σε σχέση με την οριζόντια θέση (π.χ. οριζόντιος, κεκλιμένος, κατακόρυφος, ανάποδος, κτλ) | ΝΑΙ |  |
| 31 | Η παράδοση της άνω προμήθειας θα γίνει το αργότερο 15 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. | ΝΑΙ |  |

**Για τον Προσφέροντα**

**Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ/-Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ**

 (ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)

 (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)